УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Ахтубинский муниципальный район

Астраханской области»

от 28.12.2024 № 778

# Паспорт безопасности индивидуального жилого дома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Краткая характеристика жилого дома

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Этажность |  |
| 2 | Стены (кирпичные, деревянные) |  |
| 3 | Вид отопления (централизованное, печное, газовое, электрическое)  |  |
| 4 | Электрифицирован |  |
| 5 | Наличие автономных пожарных извещателей (АПИ) (количество) |  |
| 6 | Исправность АПИ (количество) |  |
| 7 | Количество проживающих,  |  |
| 7.1 | в том числе детей |  |
| 8 | Характеристика проживающих (благополучная семья, многодетная семья, семья, находящихся в социально опасном положении, семья, попавшая в иную трудную жизненную ситуацию, одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды) |  |

# Проверочный лист (список контрольных вопросов)

# жилого дома (помещения) при проведении профилактики пожаров в жилом секторе1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответына вопросы [2](#sub_111111) |
| Электротехническая продукция |
| 1 | Исключена ли собственником жилого дома эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | [Подпункт «а» пункта](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/10421) 35 ППР |  |
| 2 | Исключено ли собственником жилого дома использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | [Подпункт «б» пункта 35](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/10422) ППР |  |
| 3 | Исключены ли собственником жилого дома эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? | [Подпункт «в» пункта 35](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/10423) ППР |  |
| 4 | Исключено ли собственником жилого дома использование электрических утюгов, электрических плиток, электрических чайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией? | [Подпункт «г» пункта 35](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/10428) ППР |  |
| 5 | Исключено ли собственником жилого дома использование нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов и удлинителей для питания электроприборов, а также использование некалиброванных плавких вставок или другие самодельных аппаратов защиты от перегрузок и короткого замыкания? | [Подпункт «д» пункта 35](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/10427) ППР |  |
| Территория домовладения |
| 6 | Обеспечена ли собственником жилого дома очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | [Пункт](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/1077) 65, 67 ППР |  |
| Система отопления |
| 7 | Исключена ли собственником жилого дома эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов? | [Пункт](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/1081) 77 ППР |  |
| 8 | Соответствует ли эксплуатируемая печь противопожарным разделкам (отступкам) от горючих конструкций? | [Пункт](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/1081) 77 ППР |  |
| 9 | Обеспечена ли собственником жилого дома эксплуатируемая печь предтопочным листом из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра? | [Пункт](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/1081) 77 ППР |  |
| 10 | Обеспечено ли собственником жилого дома отсутствие у эксплуатируемой печи прогаров и повреждений в разделках (отступках)? | [Пункт](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/1081) 77 ППР |  |
| 11 | Обеспечена ли собственником жилого дома очистка дымохода печи от сажи перед началом отопительного сезона? | [Пункт](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/1082) 77 ППР |  |
| Газовое оборудование |
| 12 | Исключено ли собственником жилого дома использование неисправных газовых приборов? | [Пункт 4](http://ivo.garant.ru/document/redirect/70170244/1046)0 ППР |  |
| 13 | Исключено ли собственником жилого дома использование газовых баллонов для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), объемом более 5 литров? | Пункт 57 ППР |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О. собственника жилого дома) |  | (подпись) |  | (дата) |
|  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О., должность лица, проводившего профобследование) |  | (подпись) |  | (дата) |

1Данный проверочный лист заполняется по информации собственника, на добровольной основе, для оценки состояния пожарной безопасности жилого дома в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.

2 Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование к жилому дому не распространяется.

Порядок действий при пожаре

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- произвести эвакуацию маломобильных, недееспособных граждан, детей и пожилых людей;

- если площадь возгорания небольшая попытайтесь самостоятельно локализовать возгорание, используя подручные средства;

- в том случае если вам не удалось предотвратить распространение пожара, и ваша жизнь находится в опасности, как можно скорее покинуть помещение предварительно плотно закрыв двери и окна, а также взять необходимые документы.

Меры безопасности при использовании

электропроводки и электронагревательных приборов:

Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Меры безопасности при использовании электропроводки

при эксплуатации газовых приборов

Запрещается:

- пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;

- оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

- устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

Меры безопасности при использовании печного отопления

Перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Напоминаем, телефон пожарной охраны «101», телефон единой дежурно-диспетчерской службы «112».

Верно: